 Инструкция по эксплуатации весов "Эксперт"
(ver. 7.31)
Перед ознакомлением с инструкцией рекомендуется просмотреть видеоролик на странице

 «Весы Эксперт» сайта pchelomer.com

Устройство предназначено для определения изменения веса контрольного улья, замера температуры воздуха (опционно) и отправки данных пользователю дистанционно посредством СМС два раза в день. Кроме этого, если пользователь находится рядом с весами, устройство может передавать данные напрямую на смартфон пользователя, на котором установлено приложение «Пчеломер-Смарт» (только для смартфонов с ОС Андроид).

У устройства три режима работы: 

- рабочий СМС-режим (дежурный), когда весы два раза в день, в назначенное время отправляют

СМС с данными на телефон пользователя. Все основное время контроллер весов находится в «спящем состоянии» для экономии батареек;


- СМАРТ-режим, когда устройство отправляет данные напрямую на смартфон пользователя. Для взаимодействия устройства со смартфоном используется стандарт Bluetooth LE. Смартфон взаимодействует с устройством напрямую (дальность до 30 метров). В этом режиме можно посмотреть данные веса, а также произвести калибровку весов и настройку параметров «дежурного» СМС-режима. (Только для смартфонов/планшетов с ОС Андроид);


- режим СМС-настроек, в котором посредством СМС-комманд, отправляемых на номер СИМ-карты в контроллере весов, можно изменять основные параметры работы устройства. Этот режим настроек оставлен от предыдущих моделей весов как «запасной» на случай проблем работы напрямую со смартфоном в режиме СМАРТ. 

Органы управления на панели весов (от антенного гнезда к центру платформы):


- переключатель режима работы весов (СМС или СМАРТ, переключается «вправо-влево»). Если переключатель установлен в положение в сторону антенны – весы в режиме СМС (дежурный или настроек), если в обратном положении (к центру платформы) – в режиме СМАРТ (взаимодействие со смартфоном);


- выключатель питания весов (переключается «вверх-вниз»). 

I. Подготовка весов к работе.  Перевернуть весовую платформу ножками вверх, выкрутить винты, крепящие крышку большой коробки, снять крышку. Присоединить к ВЧ разъему антенну. Открыть 2 отсека для батареек (выкрутить фиксирующий крышку шуруп, сдвинуть крышку по направлению стрелки), установить  батарейки АА (устанавливайте только новые алкалиновые батарейки проверенных брэндов), закрыть крышки отсеков.  Установить в слот GSM модуля СИМ карточку (контактами вверх, уголочком наружу). 
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При необходимости (раз в несколько лет) заменить часовую батарейку на плате контроллера (батарейка CR 2032). Если у контроллера начинает сбиваться время часов - менять обязательно. Установить на место крышку, закрутить винты.  Установить весовую платформу в рабочее положение, регулировкой высоты ножек добиться горизонтального положения платформы. 

II. Подготовка к работе смартфона. Скачать по ссылке, предоставляемой изготовителем, приложение «Smart» для смартфонов. Установить приложение. При работе с весами на смартфоне должен быть включен Bluetooth и доступ к данным о местоположении.

III. Запуск весов в рабочем (дежурном) СМС-режиме. Переключатель режима работы установить в сторону антенны. Включить питание весов. В качестве подтверждения запуска в рабочем режиме, контроллер подаст один звуковой сигнал. (Если весы были включены в режиме «СМАРТ», достаточно просто перевести переключатель режима работы в сторону антенны)

IV. Запуск весов  в режиме СМАРТ. Переключатель режима работы установить в положение СМАРТ (от антенны). Включить питание весов. В качестве подтверждения запуска в режиме СМАРТ, контроллер подаст два сигнала. 

V. Запуск весов в режиме СМС настроек.
Переключатель режима работы установить в сторону OТ антенны. Включить питание весов и дождаться 2 коротких звуковых сигналов контроллера (точно так же, как запуск в режиме СМАРТ). При появлении сигналов сразу перевести переключатель в обратное положение (к антенне).  После секундной паузы контроллер подаст 5 сигналов, подтверждающих запуск в режиме СМС-настроек. 

При запуске в режиме настроек контроллер в первую очередь отправляет (пытается отправить) тестовую СМС. Это сделано для того, чтобы можно было проверить связь на новом месте (на пасеке, на точке). В случае успешной отправки СМС, контроллер подает три коротких сигнала. После этого контроллер продолжает оставаться (до выключения питания) в режиме настроек в ожидании входящих СМС-команд. При получении СМС (любой, даже с рекламой от провайдера), контроллер издает четыре коротких сигнала.

Чтобы изменить какие-либо настройки устройства, после запуска его в режиме настроек и получения от него тестовой СМС, необходимо отправить ему (на номер СИМ-карты, установленной в контроллер) СМС-команду (перечень команд ниже).

* Все эти же настройки можно произвести в приложении для смартфона.
ВАЖНО !!!  В дежурном режиме контроллер весов находится в спящем состоянии для экономии батареек. После 4 минут работы в режимах СМАРТ и СМС-настроек, если нет никаких активных действий, контроллер также переходит в спящее состояние, чтобы не разрядить батарейки. В спящем состоянии контроллер не реагирует на включение-выключение питания.  Это связано с тем, что  контроллер находится в состоянии с очень малым потреблением  энергии, и после выключения питания не выключается, а  еще какое-то время продолжает "спать" за счет энергии, запасенной в конденсаторах схемы. Может показаться, что с весами что-то не так, хотя все работает.  Для вывода контроллера из спящего состояния необходимо перевести переключатель режима работы от антенны, выключить питание и подождать 10-15 сек.
VI. Запуск приложения «Пчеломер» на смартфоне.  После запуска весовой платформы в режиме СМАРТ запустите приложение на смартфоне. Смартфон установит связь с весами, и покажет вес и напряжение батарей платформы. (ВАЖНО!!!  Не нужно устанавливать сопряжение смартфона с весами вручную, как со стандартными устройствами — это мешает работе приложения.)

VII. Формат СМС-команд (весы в режиме СМС-настроек). 

1  Установка часов контроллера:


Time=XX:XX   
Часы/минуты необходимо указывать всегда в двухзначном формате, например 08:05 (В случае ошибки при наборе часов/минут, контроллер установит 00. Например, отправка команды Time=10:3с  или  Time=10:74  приведет к установке времени 10:00).  В ответ на принятую СМС команду контроллер отправит подтверждающую СМС в формате:



Controller time: XX:XX  
(успешная отправка СМС подтверждается тремя сигналами)


2  Установка времени отправки "рабочих" СМС:


Hour1=XX  (для «утренней» СМС-ки)


Hour2=XX  (для «вечерней» СМС-ки)
Час необходимо указывать в двухзначном формате. Если вам достаточно одной СМС-ки, вы можете установить время второй «ненужной» СМС-ки на число больше 24. Например, команда Hour2=30 отменит отправку «вечерней» СМС-ки.

 Подтверждающая СМС от контроллера:



  HourХ = XX

3  Изменение номера телефона для отправки СМС. 



Phone=XXXXXXXXXXX# 

Телефонный номер нужно вводить в международном или междугороднем формате: +79130001122  либо 89130001122. После номера обязательно: #


Подтверждающая СМС от контроллера: (подтверждающая СМС приходит на «старый» номер!)



   New Phone = XXXXXXXXXXX

4 Обнуление весов:


Zero

Подтверждающая СМС от контроллера:



    Zero OK

Не злоупотребляйте данной командой, если на весах стоит какой-то груз (контрольный улей). Для приведения весов к "истинному нулю", груз придется снимать.

------------------------

После проведения необходимых настроек, устройство полностью готово к эксплуатации. Выключите и включите питание для запуска весов в рабочем режиме. После самодиагностики   контроллер издаст один сигнал - подтверждения рабочего состояния контроллера.

ВАЖНО!!!.  В режиме СМС-настроек и режиме СМАРТ устройство потребляет значительное количество энергии от батареек. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ после использования этих режимов выключать весы или переводить их в «дежурный» режим.
Устройство отправляет "рабочую" СМС не точно в назначенный час, а приблизительно в пятую минуту часа.

В случае падения напряжения на батарейках ниже 3.8 вольта контроллер издает серии из 7 сигналов. Батарейки необходимо заменить.
VIII. Формат данных рабочей СМС.
+W – изменение веса 

W - вес

T - температура

V – напряжение батарей (Отображается напряжение первой, более нагруженной, половины батарейного блока. При падении напряжения до 3.8 вольт, батарейки рекомендуется заменить.)

Sig - уровень GSM сигнала на контроллере (максимальный уровень – 30, при уровне сигнала 5 и ниже, передача данных нестабильна)

  В тестовой СМС, отправляемой контроллером в режиме настроек, информация изменения веса (+W) отсутствует, нодобавлено для проверки время часов контроллера в формате «Time XX:XX»  и строка режима работы весов в формате «Mode A BB CC», где:

А – режим определения изменения веса (0 , 1 или 2  - см дополнение к инструкции, изначально устанавливается изготовителем в 0),  BB – час отправки «утренней СМСки» , CC – час отправки «вечерней СМСки»

IX. Система звуковых сигналов контроллера.
- Один сигнал - Успешное самотестирование и запуск контроллера в рабочем режиме;

- Два сигнала -  Запуск устройства в режиме СМАРТ.

- Три сигнала - Успешная отправка СМС;

- Четыре сигнала - Входящая СМС;

- Пять сигналов – Запуск устройства в режиме СМС-настроек.

- Семь сигналов – Низкое напряжение на батарейках.

____________________________________

ДОПОЛНЕНИЕ
Определение изменения веса контрольного улья может осуществляться в трех различных режимах, по усмотрению пользователя: 


- сравнение с предыдущим замером (вечером относительно утра – «сколько пчелки принесли нектара», и утром относительно вечера – «сколько пчелки выпарили за ночь воды»)  Этот режим устанавливается изготовителем и действует «по умолчанию»;


- сравнение двух «утренних» замеров (изменение за сутки);


- сравнение двух «вечерних» замеров (изменение за сутки)

Выбор режима производится в режиме настроек весов.


  СМС-Команды установки режима определения изменения веса:


Mode=0 – изменение относительно предыдущего замера (утром относительно вечера и вечером относительно утра)  



Mode=1 – изменение определяется между двумя «утренними» замерами (суточное изменение)



Mode=2 – изменение определяется между двумя «вечерними» замерами (суточное изменение)

 
Подтверждающая СМС от контроллера:



  Mode = X
* В случае установки «утреннего» режима определения изменения веса, в «вечерней» СМС-ке  параметр  +W не указывается, чтобы не создавать путаницу. Аналогично, при «вечернем» режиме, он не указывается в «утренней» СМС-ке.

Рекомендации производителя по эксплуатации весов «Пчеломер».
Не спешите сразу ставить весы под улей. Настройте, опробуйте их в «домашних» условиях.

Используйте в весах только новые алкалиновые (щелочные) батарейки хотя бы среднего класса (Космос, GP, Lexman)  и выше. Не устанавливайте в весы перезаряжаемые аккумуляторы или дешевые солевые батарейки.

Не «укутывайте» весы полиэтиленовой или иной пленкой, чтобы под пленкой не было «прения».  Обеспечьте  обдув весов потоками воздуха для периодической просушки (убирайте вокруг заслоняющую траву и другие препятствия.)

Бережно относитесь к кабелю антенны. Не допускайте перегибов и повреждений, при хранении не

«скручивайте» туго.

При закручивании саморезов в пластик (батарейные отсеки) не прилагайте усилий – пластик тонкий.

При пользовании весами с транспортировочными болтами – не прилагайте усилий при выкручивании болтов – вы можете повредить весовой датчик. Выкручивайте болты вручную до касания верхней платформы, после чего фиксируйте контргайкой.

Пасечные весы – это электронное устройство, работающее в крайне неблагоприятных условиях (большие перепады температуры, сырость). Бережно относитесь к весам. После окончания сезона медосбора настоятельно рекомендуется просушить весы со всеми снятыми крышками (включая крышки батарейных блоков) в сухом теплом помещении. Если планируется использование весов в зимнее время в омшанике – произведите просушку в «межсезонье» -  после окончания основного взятка и до заноса ульев в омшаник.

Инструкция к приложению «Пчеломер Смарт» для ОС Андроид

У приложения три рабочих окна:


- Окно «Данные». Окно загружается при старте приложения после соединения с весовой платформой. В нем отображаются вес и напряжение батареи на текущий момент.


- Окно «Калибровка».
В этом окне можно обнулить весы ( кнопка «обнулить») и откалибровать весы поверочным грузом.  

  
Весы поставляются откалиброванными, калибровку производить только в крайнем случае!!!
Для калибровки весы необходимо установить на ровном жестком основании, далее: 

- Производим обнуление весов. 

- Устанавливаем на весы поверочный груз (не менее 50 кг!!). 

- В окне ввода (над кнопкой «Калибровка», где изначально прописано 00.0 )  прописываем вес поверочного груза, после чего нажимаем кнопку «установить».  Через секунду отображаемый вес должен измениться в соответствии с поверочном грузом.  

- Окно «Установки СМС». В этом окне можно сделать все настройки, относящиеся к рабочему «дежурному» режиму работы весов:  номер телефона, куда будут отправляться СМС, час отправки «утренней» и «вечерней» СМС, а также режим определения изменения веса  +W.  После ввода всех данных в соответствующие окна, нажимаем кнопку «Установить». Настройки будут переданы контроллеру весов. Время контроллера весов при этом автоматически синхронизируется с временем смартфона.

!!!  Номер телефона в приложении нужно вводить в формате 8ХХХХХХХХХХ  (без пробелов и решетки в конце!)

!!!  «Режим +W»  -  режим определения изменения веса (см.  ДОПОЛНЕНИЕ в инструкции)


Навигация между окнами приложения осуществляется кнопками «Данные»,  «Калибровка» и «Установки СМС» в нижней части окон.

Инструкция  по устранению простых неисправностей.
1 Если при включении питания весы не издают никаких сигналов – нет питания от батареек. Батарейки либо некачественные, либо отсутствует контакт (пошевелите, переустановите их).  Проверку нужно производить, когда переключатель режима работы весов находится в положении СМАРТ (от антенны)

2 Если в режиме СМАРТ (два сигнала при запуске) не происходит соединение весов со смартфоном – убедитесь, что рядом нет мощных излучателей диапазона Wi-Fi  или Bluetooth. Это может быть домашний роутер либо другие устройства.  На время проверки отключите (уберите подальше) устройства от весов.

3 Если при запуске в режиме СМС-настроек (пять сигналов при старте) в течении минуты не происходит отправки тестовой СМС (три сигнала как подтверждение) -  проверьте работоспособность СИМ-карты (не доверяйте на слово работникам провайдера, что с картой все в порядке).  Для проверки достаньте карту из контроллера весов, установите в телефон и отправьте СМС.  Иногда (если новая карта не была активирована провайдером) этого может оказаться достаточно, чтобы все заработало.  УБЕДИТЕСЬ, что вы правильно установили СИМ-карту в контроллер весов.  В GSM модуле контроллера (куда вставляется карта) ОТСУТСТВУЕТ БЛОКИРОВКА ОТ НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ, карту можно установить любым из четырех способов (три из них – неправильные).  Установите карту контактами вверх (от платы контроллера)  уголочком наружу модуля, куда устанавливаете карту.

